{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,4,6,4],[5,6,6,6],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,4,8,4],[7,6,8,6]]}
[]
[]
[null,"部署规模","并发处理能力","GPU 显卡配置 (推荐 L20)","总显存","CPU 处理器建议","内存 (RAM)","存储配置 (热数据 + 冷归档)"]
[null,"小型企业","4 路","1 x NVIDIA L20","48GB","32 核心+","128 GB","2TB NVMe SSD (系统/模型/缓存)"]
[{"$nulls":3},"(48GB × 1)",null,"(如 AMD EPYC 9334)",null,"+ 8TB 企业级 HDD (音频归档)"]
[null,"中型企业","8 路","2 x NVIDIA L20","96 GB","64 核心+","256 GB","4TB NVMe SSD (系统/模型/缓存)"]
[{"$nulls":3},"(48GB × 2)",null,"(双路 Xeon Gold 或 EPYC)",null,"+ 20TB RAID5 HDD (音频归档)"]
[null,"大型集群","16 路+","4 x NVIDIA L20","192 GB","128 核心","512 GB","8TB NVMe SSD (系统/模型/缓存)"]
[{"$nulls":3},"(48GB × 4)",null,"(双路 EPYC 9754)",null,"+ 外挂 50TB+ 存储服务器/NAS"]